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Numer postępowania: WPN.261.17.2026

Załącznik nr 1 
do zapytania ofertowego

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ)
Nazwa działania: Oznakowanie tablicami informacyjno-edukacyjnymi obszarów Natura 2000 – część 1. 
Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na zaprojektowaniu, wykonaniu 3 szt. tablic na terenie obszarów Natura 2000 Kościół w Radziechowach PLH240007, Kościół w Górkach Wielkich PLH240008 i Kościół w Sławkowie PLH240042 i montażu dwóch z nich.
1. Projekty graficzne tablic wykonane zostaną przez Wykonawcę na podstawie danych przekazanych w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy przez Zleceniodawcę (zdjęcia, tekst oraz oznaczenie o dofinansowaniu – załącznik nr 1). 
Wykonawca w terminie do 10 dni roboczych od dnia otrzymania ww. wkładu merytorycznego jest zobowiązany przedłożyć do akceptacji Zamawiającemu (w wersji elektronicznej) projekt wykonania wzorów tablic (na adres e-mail: sekretariat@katowice.rdos.gov.pl oraz na adresy e-mail osób wskazanych do współpracy po stronie Zamawiającego, o których mowa w umowie), w celu zatwierdzenia przez Zamawiającego. Zamawiający zatwierdzi lub zgłosi uwagi do wizualizacji w ciągu 4 dni roboczych od momentu przesłania projektu. Ostateczna akceptacja wizualizacji wykonania przedmiotu umowy nastąpi nie później niż 10 listopada 2026 r.
2. Grafika tablic powinna być wykonana estetycznie, wyraźnie, w rozdzielczości odpowiadającej wielkości tablic, bez deformacji. Wykonawca dostosuje projekt do wymogów technicznych (specyfikacji technicznej) wydruku tablic.
Wydruk tablic o wymiarach o wymiarach 
· w obszarze Natura 2000 Kościół w Górkach Wielkich PLH240008 - 130 cm (szerokość) x 100 cm (wysokość) przy wymiarze przęsła ogrodzenia 2 m x 1,2 m,
· w obszarze Natura 2000 Kościół w Radziechowach PLH240007 – 120 cm (szerokość) x 80 cm (wysokość) przy wymiarze przęsła ogrodzenia 1,8 m x 0,9 m,
· w obszarze Natura 2000 Kościół w Sławkowie PLH240042 – 90 cm (szerokość) x 90 cm (wysokość), dopasowana wymiarami i stylistyką do tablicy znajdującej się obok. Należy przyjąć, że tablica będzie bezpośrednio sąsiadowała z istniejącą tablicą (po prawej jej prawej stronie) zgodnie z poniższym schematem. 
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Dopuszcza się nieznaczną zmianę rozmiarów tablic w celu dostosowania ich do rozmiarów ogrodzenia lub punktów montażowych.
Parametry wydruku: pełny kolor, wydruk na blasze ocynkowanej o grubości 1,2 mm lub na aluminiowych płytach kompozytowych (np. typu DIBOND), całość dodatkowo laminowana laminatem wylewanym anty-UV (odporność na warunki atmosferyczne oraz działanie promieni UV). 
Minimalna okres trwałości - 2 lata. 
3. Sposób montażu tablic:

· w przypadku obszaru Kościół w Sławkowie nie ma potrzeby montażu tablicy, tablica musi natomiast zostać dostarczona na adres zamawiającego,

· montaż tablicy dla obszaru Kościół w Górkach Wielkich będzie miał miejsce pod adresem ul. Pod Zebrzydkę 6, 43-436 Górki Wielkie (zdjęcie – załącznik nr 2),

· montaż tablicy dla obszaru Kościół w Radziechowach będzie miał miejsce pod adresem ul. Plebańska 1, 34-381 Radziechowy (zdjęcie – załącznik nr 2)
· montaż zostanie przeprowadzony na ogrodzeniu obiektów, zgodnie z lokalizacją przedstawioną w załączniku,

· montaż tablic powinien zostać zrealizowany w sposób trwały i stabilny, za pomocą metalowych mocowań np. obejm montażowych, śrub zaciskowych etc. Nie dopuszcza się montażu na drucie lub opaskach zaciskowych wykonanych z tworzywa sztucznego.  

· sposób montażu musi być indywidualnie dostosowany do rodzaju ogrodzenia, do którego zostanie zamocowany.

· sposób montażu tablicy musi uwzględniać możliwość jej ewentualnego demontażu bez konieczności uszkodzenia samej tablicy ani ogrodzenia. 
4. Na froncie tablic należy umieścić oznaczenia zawierające logo Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, napis „Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach” oraz logo WFOŚiGW.
5. Przed przystąpieniem do wykonania wszystkich tablic należy wykonać 1 egzemplarz próbny tablicy i przekazać go do akceptacji Zamawiającemu. Dopuszcza się przekazanie w postaci zdjęć/projektu. Akceptacja nastąpi w terminie do 2 dni roboczych od otrzymania zdjęć.
6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania dokumentacji fotograficznej z realizacji montażu tablic, w każdej ze wskazanych lokalizacji. Przekazanie zdjęć nastąpi drogą elektroniczną, nie później niż do 20.11.2026 r. Zamawiający dopuszcza również odbiór części bądź całości zamówienia w terenie, podczas realizacji prac montażowych.  
7. Szczegóły lokalizacji montażu tablic:
· tablice zostaną zamontowane na ogrodzeniu obiektów, w miejscach wskazanych przez ich gospodarzy. 

· w załączniku dołączone zostały zdjęcia lokalizacji.
8. Realizacja prac w terenie oraz trwałość wykonania
1. Minimalna gwarancja na jakość tablic – 24 miesiące.

2. Termin wykonania usługi – do 30.11.2026 r., z zastrzeżeniem, że zgłoszenie gotowości do odbioru przedmiotu umowy musi nastąpić w terminie do 20.11.2026 r. 
3. Wykonawca poinformuje pisemnie Zamawiającego o rozpoczęciu montażu tablic w terenie, bezzwłocznie oraz w przypadku tablicy dla Kościoła w Sławkowie, o jej dostarczeniu.
4. Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z pracownikami Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach. Podczas realizacji zamówienia Wykonawca musi się konsultować z pracownikami tut. Dyrekcji. Wykonawca jest zobowiązany stosować się do wytycznych i wskazówek Zamawiającego oraz udzielania wyjaśnień dotyczących realizacji przedmiotu umowy, na każde żądanie i w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość udziału w wybranych etapach realizacji przedmiotu zamówienia.

5. W czasie prac związanych z posadowieniem tablic Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania czystości i porządku w miejscu montażu tablic.
6. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i warunków technicznych prowadzonych prac, stosowania sprzętu ochrony osobistej oraz zapewnienia bezpieczeństwa osób trzecich w trakcie wykonywania prac oraz przejęcia na siebie pełnej odpowiedzialności za szkody wyrządzone w trakcie tych prac.

7. Każdorazowo termin oraz miejsce wykonania prac należy potwierdzić                             z gospodarzami obiektów, przy których będą montowane tablice. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji zadania z najwyższą starannością, zgodnie z zamówieniem/zleceniem Zamawiającego, zasadami współczesnej wiedzy oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Załącznik nr 1 – materiały do przygotowania projektu tablicy, 
Załącznik nr 2 – zdjęcia miejsca montażu tablic w Górkach Wielkich i w Radziechowach





















Projektowana tablica 90 cm x90 cm
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