|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Nazwa dokumentu: Rekomendacje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych pn. "Udzielanie zamówień publicznych w zakresie urządzeń drukujących i wielofunkcyjnych, urządzeń mobilnych oraz systemów digital signage"*** | | | | | |
| **Lp.** | **Organ wnoszący uwagi** | **Jednostka redakcyjna, do której wnoszone są uwagi** | **Treść uwagi** | **Propozycja zmian zapisu** | **Odniesienie do uwagi** |
| **1** | **MC** | 2.1  Zasilacz | Wymaganie na zasilacz nie odpowiada polskiemu standardowi parametrów sieci elektroenergetycznej | Parametry zasilacza powinny odpowiadać warunkom zasilania obowiązującym w Polsce: 230V ± 10%, 50Hz.  Dopuszcza się zasilacze pracujące w zakresie napięć 100–264 V oraz w zakresie częstotliwości 50 – 60 Hz |  |
| **2** | **MC** | 3.1 - 1a | Common Criteria (CC) stanowi metodykę oceny zgodności z wymaganiami, a nie konkretne wymagania.  Jednocześnie wskazać trzeba, że wymóg posiadania certyfikatu zgodności urządzenia z CC może prowadzić do podwyższenia wartości zamówienia publicznego. | Celowe jest doprecyzowanie tej rekomendacji, np. poprzez wskazanie z jakim profilem ochrony (Protection Profile (PP)) lub celem zabezpieczeń (Security Target (ST)) ma być wykazana zgodność. Należy też określić poziom zaufania oceny (Evaluation Assurance Level (EAL)). |  |