


Ryc. 1. Ogrodzenie należy posadowić na działce ewidencyjnej nr 122/2 obręb ewidencyjny Ligota Dolna, gmina Strzelce Opolskie, wzdłuż jej granicy, z pozostawieniem słupków betonowych, które znajdują się na granicy działki (ok. 123 słupki o przybliżonych wymiarach 12cmx12cmx170cm).



Ryc. 2. Siatka ma być rozpięta na słupkach stalowych okrągłych powlekanych tworzywem PCV w kolorze zielonym, zabezpieczonych kapturkami (nakładkami), zakotwiczonych w podłożu poprzez zalanie betonem, umożliwiających rozpięcie siatki o ww. parametrach; rozstawionych nie rzadziej, niż co 3m. Słupki mają mieć grubość ścianki nie mniejszą, niż 2mm i średnicę nie mniejszą, niż 45mm.