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Załącznik nr 4 SWZ






WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO PARAMETRY TECHNICZNE SAMOCHODU
ORAZ PARAMETRY OFEROWANE PRZEZ WYKONAWCĘ DLA SAMOCHODU
 OSOBOWEGO TYPU SUV / CROSSOVER (KLASA B-SUV), PRZYSTOSOWANEGO DO UŻYTKOWANIA W WARUNKACH GÓRSKICH I TERENOWYCH

	


	Wykaz parametrów technicznych samochodu 
wymaganych przez Zamawiającego
	Parametry i dane techniczne samochodu oferowanego 
przez Wykonawcę

	1
	2
	3

	
	
	
marka: 

…............................................

	
	
	
model: 

….............................................

	
	
	
wersja: 

….............................................

	I. Dane ogólne

	1
	Fabrycznie nowy
	Tak  /  NIe

	2
	Rok produkcji: nie wcześniejszy niż 2025 r.,
	Tak  /  NIe

	3
	Przebieg w momencie dostawy: maksymalnie 
50 km,
	Tak  /  NIe

	4
	Dopuszczony do ruchu drogowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (posiadający ważne świadectwo homologacji typu pojazdu).
	Tak  /  NIe

	5
	Pojazd oznakowany naklejką informującą o dofinansowaniu zakupu pojazdu o wielkości ok. 10 x 16 cm (+/- 10 cm), dodatkowo logotyp RDOŚ w Rzeszowie o wielkości ok 5 x 10 cm (+/- 10 cm), umieszczone na drzwiach przednich, z obu stron pojazdu.
	Tak  /  NIe

	1. NADWOZIE i konstrukcja

	1
	Typ nadwozia: SUV / Crossover (klasa B-SUV)
	Tak  /  NIe

	2
	Liczba drzwi 5
	Tak  /  NIe

	3
	Liczba miejsc siedzących: min. 5
	Tak  /  NIe

	4
	Kolor nadwozia – lakier metalizowany lub perłowy, ciemny w odcieniach szarości, ciemnego zielonego lub niebieskiego
	Tak  /  NIe

	5
	Zabezpieczenie antykorozyjne 
	Tak  /  NIe

	2. Układ napędowy

	1
	Napęd: automatycznie dołączany elektryczny lub mechaniczny napęd na wszystkie koła (AWD / AWD-i / 4×4),
	Tak  /  NIe

	2
	Automatyczna praca układu napędowego bez konieczności stałej ingerencji kierowcy,
	Tak  /  NIe

	3
	Dedykowane tryby jazdy / wspomagania nawierzchni dostosowane do warunków trudnych (np. Trail / Snow / Off-Road lub równoważne)
	Tak  /  NIe

	3. Silnik i skrzynia biegów

	1
	Typ układu silnikowego: diesel lub silnik wysokoprężny, dodatkowo wspomaganym silnikiem elektrycznym, tzw. miękka hybryda (Mild-Hybrid), 
	Tak  /  NIe

	2
	Rodzaj paliwa: olej napędowy, benzyna
	Tak  /  NIe

	3
	Średnie zużycie paliwa wg danych katalogowych: nie większe niż 6,5 l/100km.
	Tak  /  NIe

	4
	Osłona ochronna pod silnikiem i skrzynią biegów
	Tak  /  NIe

	5
	Osłona zbiornika paliwa,
	Tak  /  NIe

	6
	Skrzynia biegów: manualna lub automatyczna (bezstopniowa e-CVT lub automatyczna).
	Tak  /  NIe

	4. Właściwości jezdne (warunki górskie)

	1
	Minimalny prześwit poprzeczny: min. 170 mm,
	Tak  /  NIe

	2
	System wspomagania ruszania pod górę (HAC / Hill Start Assist lub równoważny),
	Tak  /  NIe

	3
	System kontroli zjazdu ze wzniesienia (DAC / Hill Descent Control lub równoważny),
	Tak  /  NIe

	4
	Układ stabilizacji toru jazdy (VSC / ESC lub równoważny).
	Tak  /  NIe

	5. Masy, wyposażenie do holowania i łączność elektryczna

	1
	Dopuszczalna masa całkowita (DMC) oraz masy nacisku osi zgodne z homologacją producenta, zapewniające bezpieczną eksploatację pojazdu w warunkach górskich,
	Tak  /  NIe

	2
	Dopuszczalna masa całkowita holowanej przyczepy z hamulcem: min. 750 kg,
	Tak  /  NIe

	3
	Hak holowniczy: fabryczny lub montowany przez autoryzowaną stację obsługi (ASO) przed wydaniem pojazdu, wypinany/demontowalny, posiadający homologację europejską,
	Tak  /  NIe

	4
	Instalacja elektryczna haka: fabryczna lub dedykowana instalacja z gniazdem 13-pin, przystosowana do współpracy z systemami bezpieczeństwa pojazdu
	Tak  /  NIe

	6. Wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa (wymagane)

	1
	Sy   System zapobiegający blokowaniu kół podczas  
 hamowania (ABS),
	Tak  /  NIe

	2
	System stabilizacji toru jazdy (ESC / VSC),
	Tak  /  NIe

	3
	Kompleksowy zestaw poduszek powietrznych: przednie, boczne, kurtyny oraz poduszka centralna (pomiędzy fotelem kierowcy i pasażera),
	Tak  /  NIe

	4
	Kamera cofania z wyświetlaniem obrazu na ekranie centralnym,
	Tak  /  NIe

	5
	System automatycznego hamowania awaryjnego z wykrywaniem pieszych/rowerzystów (PCS / AEB lub równoważny),
	Tak  /  NIe

	6
	System asystenta utrzymania pasa ruchu (LTA / LKA lub równoważny),
	Tak  /  NIe

	7
	System monitorowania ciśnienia w oponach (TPMS).
	Tak  /  NIe

	7. Komfort i ergonomia (wymagane)

	1
	Klimatyzacja automatyczna (min. 1-strefowa lub 2-strefowa),
	Tak  /  NIe

	2
	Inteligentny tempomat adaptacyjny (IACC) działający w pełnym zakresie prędkości,
	Tak  /  NIe

	3
	Fotel kierowcy z regulacją wysokości,
	Tak  /  NIe

	4
	Centralny ekran dotykowy systemu multimedialnego o przekątnej min. 8 cali,
	Tak  /  NIe

	5
	Obsługa interfejsów Apple CarPlay oraz Android Auto (przewodowo lub bezprzewodowo),
	Tak  /  NIe

	6
	Lusterka zewnętrzne elektrycznie regulowane i podgrzewane.
	Tak  /  NIe

	8. Koła i ogumienie

	1
	Felgi aluminiowe o średnicy min. 17 cali,
	Tak  /  NIe

	2
	Ogumienie: fabrycznie nowe, komplet opon letnich i komplet opon zimowych,
	Tak  /  NIe

	3
	Koło zapasowe pełne.
	Tak  /  NIe

	9. Gwarancja, serwis i dokumentacja

	1
	Gwarancja mechaniczna min.. 48 miesięcy (lub do limitu 100 000 km) w cenie oferty,
	Gwarancja: …............... miesięcy,   ……….. km

	2
	Gwarancja na perforację elementów nadwozia: min. 84 miesiące 
	Gwarancja: …............... miesięcy

	3
	Wykonawca zapewni na oferowany przedmiot zamówienia pełny serwis gwarancyjny w Autoryzowanej Stacji Obsługi z siedzibą na terenie miasta Krosna i Sanoka lub w odległości do 70 km od ww. miast.
	Tak  /  NIe

	4
	Kompleksowa dokumentacja w języku polskim (instrukcja obsługi, książka gwarancyjna, świadectwo homologacji).
	Tak  /  NIe

	5
	Gwarancja na powłokę lakierniczą nie mniej niż 36 miesięcy
	Gwarancja: ….............. miesięcy

	10. INNE

	1
	Wyposażenie pojazdu w gaśnicę, podnośnik, klucz do kół, apteczkę, trójkąt ostrzegawczy, kamizelkę odblaskową
	Tak  /  NIe

	2
	Dywaniki welurowe przód i tył
	Tak  /  NIe



UWAGA !

W celu potwierdzenia, że oferowany samochód jest zgodny z wymaganiami Zamawiającego,
Wykonawca zobowiązany jest wpisać w miejscach wykropkowanych markę, model, wersję pojazdu oraz okres gwarancji w miesiącach. 

Ponadto Wykonawca w kolumnie nr 3 powyższej tabeli winien wpisać przy każdym parametrze słowo „TAK” jako potwierdzenie spełnienia parametru wymaganego przez Zamawiającego lub „NIE” jeśli nie spełnia parametru wymaganego lub wpisać dane cyfrowe / literowe / symbole / opisy informujące o oferowanym przez siebie parametrze.

Niespełnienie któregokolwiek parametru będzie skutkować odrzuceniem oferty.




                                                                              ………………………………………………..
podpis Wykonawcy lub osoby upoważnionej
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