Załącznik nr 5

**Protokół odbioru ostatecznego**

**Zamawiający:**

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Oddział w Rzeszowie  
ul. Legionów 20, 35-959 Rzeszów

**Przedmiot zamówienia:**

Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego 3-osobowego typu furgon.

Przedmiotem odbioru jest fabrycznie nowy samochód dostawczy 3-osobowy typu furgon dla Wydziału Technologii – Laboratorium Drogowego Oddziału GDDKiA w Rzeszowie, ul. Rejtana 8a, 35-310 Rzeszów.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **FURGON 3-osobowy** | | |
| TYP POJAZDU - **SAMOCHÓD UŻYTKOWY |** SEGMENT - **LCV |** WERSJA NADWOZIOWA - **FURGON 3** | | |
|  |  | |
| **OFEROWANY MODEL** | | |
|  |  |  |
|  | **Marka** |  |
|  | **Model** |  |
|  | **Silnik (pojemność w litrach)** | **2000 cm³ - 3000 cm³** |
|  | **Moc silnika** | **minimum 120 kW (160 KM)** |
|  | **Rodzaj paliwa** | **DIESEL** |
|  | **Wersja nadwoziowa** | **FURGON 3-osobowy** |
|  |  |  |
| **Wymagania z zakresu wyposażenia stawiane przez Zamawiającego** | | **Opis oferowanego samochodu jego parametrów i wyposażenia** |
| **Wyposażenie zgodne z wymaganiami?** |
| **TAK | NIE** |
|  |  |  |
| **DANE TECHNICZNE** | | |
| 1 | Nadwozie typu Furgon 3 osobowy |  |
| 2 | Wysokość całkowita od 2200 mm do 3000 mm |  |
| 3 | Szerokość całkowita samochodu od 2000 mm do 2500 mm |  |
| 4 | Długość całkowita samochodu od 5500 mm do 6500 mm |  |
| 5 | Rozstaw osi kół samochodu od 3500 mm do 4500 mm |  |
| 6 | Turbodoładowany silnik wysokoprężny |  |
| 7 | Minimum 350 Nm maksymalnego momentu obrotowego |  |
| 8 | Ładowność minimum 700 kg |  |
| 9 | Emisja spalin minimum Euro 6 |  |
| 10 | Hak holowniczy |  |
| 11 | Drzwi boczne przestrzeni ładunkowej z prawej strony, przesuwane, |  |
| 12 | Drzwi tylne dwuskrzydłowe z wewnętrzną klamką w przestrzeni ładunkowej, zachodzące na boki samochodu |  |
| 13 | Siedzenie pasażera niezależne, dwuosobowe, |  |
| 14 | Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej |  |
| 15 | Oświetlenie przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej |  |
| 16 | 13 pinowe gniazdo do podłączenia przyczepy |  |
| 17 | Gniazdo elektryczne 12V w przestrzeni kierowcy |  |
| 18 | Skrzynia biegów - manualna |  |
| **WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU BIEZPIECZEŃSTWA** | | |
| 19 | Centralny zamek z pilotem |  |
| 20 | Poduszka powietrzna przednia kierowcy |  |
| 21 | System stabilizacji toru jazdy ESP |  |
| 22 | System ABS |  |
| 23 | Pasy bezpieczeństwa kierowcy i pasażera |  |
|  |  |  |
| **WYPOSAŻENIE Z ZAKRESU KOMFORTU** | | |
| 24 | Elektrycznie sterowane szyby boczne z przodu |  |
| 25 | Elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne |  |
| 26 | Siedzenie kierowcy regulowane |  |
| 27 | Skrzynia biegów manualna, 6 biegowa |  |
| 28 | Układ kierowniczy ze wspomaganiem i regulacją |  |
| 29 | Klimatyzacja |  |
| 30 | Radioodtwarzacz z gniazdem USB |  |
| 31 | Tempomat |  |
| 32 | Dywaniki gumowe |  |
| **WYPOSAŻENIE FUNKCJONALNE** | | |
| 33 | Koło zapasowe pełnowymiarowe |  |
| 34 | Apteczka z wyposażeniem |  |
| 35 | Trójkąt ostrzegawczy |  |
| 36 | Gaśnica samochodowa |  |
| **PERSONALIZACJA** | | |
| 37 | Kolor nadwozia - biały |  |
| 38 | Tapicerka materiałowa – wytrzymała tapicerka siedzeń odporna na zabrudzenia |  |
| 39 | Kamera cofania |  |
| 40 | Półka nad głową kierowcy i pasażera |  |
| 41 | Zabudowa przestrzeni ładunkowej podłoga ściany nadkola |  |
| 42 | Opony zimowe |  |
| **GWARANCJA** | | |
|  | min. 24 miesięcy lub 150 000 km |  |
|  | | |
|  | | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zamawiający Wykonawca

Rzeszów, dnia \_\_\_\_\_\_12.2025 r.