1. Poniżej określone zostały wymagania dla próbek nagrań, które należy przedstawić wraz z ofertą, jako przedmiotowy środek dowodowy.
   1. Próbki powinny: mieć długość 10-15 minut każda (tolerancja długości nagrania +/-10 sekund), stanowić własność Wykonawcy, być zarejestrowane przy drodze i prezentować ruch pojazdów w przekroju jezdni, w obu kierunkach ruchu (na poszczególnych próbkach nagrań powinno być widocznych łącznie, w obu kierunkach, co najmniej 5 dowolnych pojazdów), dla każdego z niżej wymienionych warunków oświetleniowych, tj.:
   2. Próbka A – wykonana w porze dziennej, tj. w godzinach 7.00 – 15.00, w warunkach dużego nasłonecznienia (tj. w okresie o małym zachmurzeniu, tak aby można było ocenić jakość nagrania w dobrych warunkach oświetleniowych, w tym czytelność danych osobowych lub jej brak);
   3. Próbka B – wykonana w porze nocnej, w warunkach tzw. „ciemnej nocy”, tj. zarejestrowana między godziną 23.00 a 3.00, bez oświetlenia ulicznego (np. latarnie uliczne) lub jakiegokolwiek innego źródła światła tego typu (np. oświetlenie budynków, stacji paliw, itp.) znajdującego się w odległości co najmniej 500 m wokół miejsca instalacji kamery;
   4. Próbka C – wykonana w porze nocnej, w warunkach tzw. „ciemnej nocy”, tj. zarejestrowana między godziną 23.00 a 3.00, przy obecności oświetlenia ulicznego (tj. latarnie uliczne);
   5. Każda próbka nagrania powinna być zapisana w postaci oddzielnego pliku i odpowiednio nazwana, tj. „Próbka A”, „Próbka B”, „Próbka C”.
   6. Wystarczające jest przedstawienie próbek nagrań zarejestrowanych dla przekroju jednojezdniowego, dwukierunkowego. Wyjątek stanowi sytuacja opisana w punkcie 4.6 10) „Instrukcji GPR 2025”, gdy Wykonawca chciałby prowadzić pomiar na drogach dwujezdniowych z wykorzystaniem tylko jednej kamery w przekroju drogi i deklaruje to w ofercie. W takim przypadku, wymienione wyżej próbki nagrań powinny być zarejestrowane dla przekroju dwujezdniowego.
   7. Przekazane próbki nagrań powinny umożliwiać rozpoznanie i przyporządkowanie sylwetek wszystkich zarejestrowanych pojazdów do kategorii wymaganych w pomiarze podstawowym, z uwzględnieniem zapisów punktu 5 „Instrukcji GPR 2025”.
   8. Przy ocenie próbek przez Zamawiającego będą brane pod uwagę zapisy „Instrukcji GPR 2025”, w tym pkt 5.3, dotyczące trudności z klasyfikacją wybranych kategorii pojazdów (np. pojazdów dostawczych).
   9. Na przekazanych próbkach nagrań nie powinny być widoczne czytelne numery rejestracyjne przejeżdżających pojazdów oraz wizerunki osób.
   10. Jeżeli do odtwarzania nagrań przekazanych w ofercie niezbędne jest dedykowane oprogramowanie lub „kodeki”, wówczas Wykonawca przekaże je z ofertą, wraz z licencją na ich wykorzystanie przez Zamawiającego do celów odtwarzania nagrań wideo na potrzeby ich oceny. Natomiast w przypadku zawarcia Umowy z Wykonawcą licencja ta będzie udzielona Zamawiającemu i GDDKiA DSS na okres realizacji pomiaru i rękojmi.
   11. Wraz z ofertą Wykonawca składa oświadczenie, że przekazywane próbki nagrań stanowią jego własność oraz, że w trakcie realizacji zamówienia jakość rejestrowanych przez niego nagrań będzie spełniać wymagania określone w „Wytycznych GPR 2025” i będzie nie gorsza od jakości próbek nagrań przedstawionych wraz z ofertą.
   12. Brak możliwości odtworzenia próbek nagrań przez Zamawiającego lub niedostarczenie wszystkich wymaganych próbek będzie stanowić podstawę do odrzucenia oferty. Oferta ulega odrzuceniu jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu również w przypadku kiedy po odtworzeniu, przekazanych przez Wykonawcę, próbek nagrań okaże się, że są one nieczytelne (nie pozwalają na jednoznaczne określenie kategorii pojazdów wymaganych w pomiarze podstawowym) i nie spełniają tym samym wymagań określonych w „Wytycznych GPR 2025”. Ponadto, oferta ulega odrzuceniu jako niespełniająca warunków udziału w postępowaniu w przypadku kiedy próbka nagrań jest krótsza niż 10 minut lub dłuższa niż 15 minut, z zachowaniem tolerancji +/-10 sekund.
2. Zamawiający będzie oceniał każdą Próbkę w następujący sposób:
   1. Elementy podlegające ocenie, dotyczące każdej z przekazanych próbek:
3. Czy Wykonawca przekazał próbkę?\* – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
4. Czy próbka została przekazana jako oddzielny plik?\* – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
5. Czy próbka została odpowiednio nazwana?\*\* – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
6. Czy próbkę można odtworzyć?\* – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
7. Czy, jeżeli do odtwarzania nagrania potrzebne są dedykowane oprogramowanie lub kodeki, Wykonawca dostarczył takie oprogramowanie, wraz z niezbędnymi licencjami na ich wykorzystanie?\* – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA / NIE DOTYCZY
8. Czy długość przekazanej próbki spełnia wymóg 10-15 min. (+/-10 sek.)?\* – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
9. Czy nagranie posiada rozdzielczość co najmniej 640 x 480 pikseli i liczbę klatkę na sekundę większą lub równą 6?\* - SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
10. Czy nagranie zostało zarejestrowane przy drodze i prezentuje ruch pojazdów w przekroju jezdni, w obu kierunkach ruchu?\* – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
11. Czy na nagraniu zarejestrowano łącznie ruch co najmniej 5 dowolnych pojazdów?\* – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
12. Czy przedstawione nagranie umożliwia rozpoznanie i przyporządkowanie sylwetek wszystkich zarejestrowanych pojazdów do kategorii wymaganych w pomiarze podstawowym (z zastrzeżeniem pkt 5, w tym 5.3 Instrukcji GPR 2025)?\* – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
13. Czy na nagraniu występuje zjawisko zasłaniania się pojazdów?\*\* – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
14. Czy w przypadku występowania zjawiska zasłaniania się pojazdów, możliwe jest rozpoznanie wszystkich przejeżdżających pojazdów?\* SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
15. Czy na nagraniu brak jest możliwości rozpoznania i odczytania numerów tablic rejestracyjnych pojazdów?\* – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
16. Czy na nagraniu brak jest możliwości rozpoznania wizerunków przypadkowych osób?\* – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
17. Czy na nagraniu widoczna jest data i godzina?\*\* – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
    1. Elementy podlegające ocenie, dotyczące tylko Próbki A
18. Czy nagranie jest zarejestrowane w porze dziennej?\* – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
19. Czy można określić czas rejestracji nagrania i jest on zgodny z okresem 7.00-15.00?\*\* – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
    1. Elementy podlegające ocenie, dotyczące tylko Próbki B
20. Czy nagranie jest zarejestrowane w porze nocnej, w warunkach tzw. ciemnej nocy, bez dodatkowego oświetlenia ulicznego lub jakiegokolwiek innego źródła światła tego typu w odległości co najmniej 500m wokół miejsca instalacji kamery?\* – TAK/NIE
21. Czy można określić czas rejestracji nagrania i jest on zgodny z okresem 23.00-3.00?\*\* – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
    1. Elementy podlegające ocenie, dotyczące tylko Próbki C
22. Czy nagranie jest zarejestrowane w porze nocnej, w warunkach tzw. ciemnej nocy, przy obecności oświetlenia ulicznego?\* – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA
23. Czy można określić czas rejestracji nagrania i jest on zgodny z okresem 23.00-3.00?\*\* – SPEŁNIA / NIE SPEŁNIA

\*oznaczono odpowiedzi, w przypadku których odpowiedź „NIE SPEŁNIA” oznacza, że próbka nie podlega dalszej ocenie, a oferta podlega odrzuceniu, jako niezgodna z SWZ

\*\*oznaczono odpowiedzi, w przypadku których niespełnienie wymogu nie spowoduje odrzucenia oferty