Załącznik nr 3 do zapytania ofertowego nr

KT-ROR-A.213.200.2024/

Załącznik nr 1 do Umowy

| Rok produkcji: |  |
| --- | --- |
| Nazwa producenta samochodu: |  |
| Model oferowanego samochodu: |  |

Parametry techniczne

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Wymagania | | | | Parametry oferowanych samochodów (wypełnia Wykonawca) |
| 1 | Rodzaj silnika | Benzynowy lub diesel | Wpisać odpowiednio |  |
| 2 | Pojemność skokowa silnika minimum (cm³) | Min. 1.450 max 2.000 | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 3 | Moc silnika (kW) minimum | 82 | Podać pojemność zgodnie z homologacją pojazdu |  |
| 4 | Emisja zanieczyszczeń, tlenków azotu, cząstek stałych oraz węglowodorów spełniająca wymogi minimum | EURO 6 | Podać zgodnie z homologacją pojazdu |  |
| 5 | Średnie zużycie paliwa  (l na 100 km) wg WLTP w cyklu mieszanym nie większe niż | 7,5 | Podać zgodnie z homologacją pojazdu |  |
| 6 | Ilość miejsc (z kierowcą) | 5 | Podać zgodnie z homologacją pojazdu |  |
| 7 | Rodzaj nadwozia | Kombivan | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 8 | Długość zewnętrzna (mm) minimum | 4 500 | Podać zgodnie z homologacją pojazdu |  |
| 9 | Szerokość (bez lusterek) (mm) minimum | 1 840 | Podać zgodnie z homologacją pojazdu |  |
| 10 | Wysokość (mm) minimum | 1 800 | Podać zgodnie z homologacją pojazdu |  |
| 11 | Pojemność bagażnika (l) minimum | 500 | Podać zgodnie z danymi producenta |  |
| 12 | Skrzynia biegów | Co najmniej 6-biegowa, manualna lub automatyczna | Podać zgodnie z homologacją pojazdu |  |
| 13 | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 14 | Klimatyzacja automatyczna zamontowana fabrycznie w samochodzie | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 15 | Sterowanie szyb bocznych przód i tył | ELEKTRYCZNE | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 16 | Radio zamontowane fabrycznie z głośnikami | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 17 | Zabezpieczenia | AUTOALARM + IMMOBILISER | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 18 | Centralny zamek | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 19 | Kierownica po stronie lewej (do ruchu prawostronnego) | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 20 | Kolor samochodu | STONOWANY (BIAŁY, SZARY, GRAFITOWY, CZARNY LUB SREBRNY) | Wpisać oferowany kolor/kolory |  |
| 21 | Kolor tapicerki | SZARA LUB CZARNA | Wpisać oferowany kolor/kolory |  |
| 22 | Elektrycznie regulowane lusterka boczne, podgrzewane | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 23 | Podgrzewana tylna szyba | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 24 | Poduszki powietrzne przednie i boczne kierowcy i pasażera z przodu | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 25 | Zamontowane w samochodzie opony min. 16 cali, letnie lub zimowe (Zamawiający nie dopuszcza opon całorocznych) | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 26 | Zapasowe koło pełnowymiarowe z zestawem narzędzi do wymiany koła lub koło dojazdowe z zestawem do wymiany koła | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 27 | Czujniki parkowania min. Tył | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 28 | System ABS plus system wspomagania hamowania, system kontroli toru jazdy z funkcją zapobiegania poślizgowi kół przy ruszaniu lub równoważne | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 29 | Sygnalizacja niezapięcia pasów bezpieczeństwa kierowcy i pasażera z przodu oraz sygnalizacja niezamknięcia drzwi | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 30 | System kontroli ciśnienia w oponach | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 31 | Klapa tylna podnoszona do góry | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 32 | Oświetlenie bagażnika | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 33 | Gaśnica | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 34 | Apteczka samochodowa | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 35 | Trójkąt ostrzegawczy | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 36 | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny (odległość od siedziby Zamawiającego liczona po drogach publicznych wg map Google) nie dalej niż | 40 KILOMETRÓW | Wpisać adres ASO |  |
| 37 | Spełnia wymogi wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 24 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia (Dz.U.2019.2560 t.j.) | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 38 | Dostarczenie pojazdu do siedziby zamawiającego w Katowicach, ul. Owocowa 6-6a | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 39 | Maksymalny termin dostawy | Do 15 listopada 2024 r. | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 40 | Świadectwo homologacji | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 41 | Gwarancja na samochód gwarancja mechaniczna (gwarancja na wszelkie zespoły i podzespoły – bez wyłączeń – obejmującej prawidłowe funkcjonowanie samochodu, wady materiałowe i fabryczne) | Min. 24 m-ce (bez limitu kilometrów), dodatkowo 36 miesięcy z limitem 100.000 km | Wpisać oferowany okres gwarancji |  |
| 42 | Gwarancja na powłokę lakierniczą | Min. 24 m-ce | Wpisać oferowany okres gwarancji |  |
| 43 | Gwarancja na perforację nadwozia | Min. 24 m-ce | Wpisać oferowany okres gwarancji |  |
| 44 | Dwa komplety kluczyków | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |
| 45 | Instrukcja obsługi w języku polskim | TAK (wymagane) | Wpisać TAK (gdy spełnia) lub NIE (gdy nie spełnia) |  |

Dokument powinien być podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym przez osobę/y upoważnione przez Wykonawcę.