**Wymagane badania wody dla niektórych obiektów podłączonych do sieci wodociągowej**

**I. Do zawiadomienia o zakończeniu budowy:**

1. Każdy nowo wybudowany budynek bez względu na funkcję – badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne parametrów jn.
2. Budynek/lokal przebudowywany z ingerencją w wewnętrzną sieć wodociągową – badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne parametrów jn.
3. Budynek/lokal przebudowywany bez ingerencji w wewnętrzną sieć wodociągową – wskazana konsultacja z pracownikiem PSSE w Legnicy

**II. Do wydania opinii sanitarnej:**

1. Obiekt, w którym będzie prowadzona obróbka\* artykułów spożywczych

– badania mikrobiologiczne i fizykochemiczne parametrów jn.

1. Obiekt, w którym nie będzie prowadzona obróbka\* artykułów spożywczych – badania mikrobiologiczne parametrów jn.

Powyższe wytyczne są jedynie wskazówką. W razie wątpliwości interpretacyjnych należy skontaktować się z pracownikami PSSE w Legnicy (76 72 45 323). Do ostatecznego zakresu badań może być wymagany wgląd w dokumentację.Próbkiwody muszą być pobrane przez osobę z uprawnieniami.

**Parametry badania mikrobiologicznego wody:**

1. Ogólna liczba mikroorganizmów w temperaturze 22 °C
2. Liczba Escherichia coli
3. Liczba bakterii grupy coli
4. Liczba enterokoków kałowych

**Parametry badania fizykochemicznego wody:**

1. Barwa
2. Mętność
3. pH
4. Przewodność elektryczna
5. Zapach
6. Chlor wolny Przygotowane przez sekcję ZNS
7. Temperatura Aktualne na dzień 04.01.2023 r.