	ZLECENIE NA BADANIE WODY NR ……...…….../LAB/…….....
z dnia ........................................................................................................................................
do umowy ADM/…….…./20……………………………………………………...…
	Uwaga!  Pola szare wypełnia Laboratorium.

	Dokument związany - protokół pobrania próbek nr:

	Klient:
	Zleceniobiorca (Laboratorium):

	Nazwisko i imię lub nazwa/pieczątka firmy, adres, NIP, telefon kontaktowy
…………………………………………………………………..……..
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………
	POWIATOWA STACJA SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA W LEGNICY
ul. Mickiewicza 24, 59-220 Legnica
Tel: (76) 724-53-38  (76) 724-53-32
NIP: 691-18-00-949   REGON 390490660   Fax: (76) 724-53-11
e-mail: psse.legnica@sanepid.gov.pl; lab.psse.legnica@sanepid.gov.pl


	Informacje dotyczące dostarczonej próbki:

	Zakres zlecenia: □ pobranie próbek        □ badanie mikrobiologiczne         □ badanie fizykochemiczne

	Rodzaj próbki:        □ woda przeznaczona do spożycia przez ludzi   □ woda ze studni/ ujęcia podziemnego  
□ woda z pływalni/ basenu kąpielowego        □ woda powierzchniowa   
□ woda z kąpieliska/ miejsca okazjonalnie wykorzystywanego do kąpieli □ inny: ….……………………………..……………………..

	Cel wykonania badania:

	□ przedłożenie wyników jednostce kontrolującej      □ użytek własny   
□ wykorzystanie wyników w obszarze regulowanym prawnie:
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi  (Dz.U. 2026 poz. 748 z późn. zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach z późniejszymi zmianami (Dz. U. 2022 poz. 1230 z późn. zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019 poz. 255 z późn. zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1747 z późn. zmianami).

	Informacja na sprawozdaniu z badań o dopuszczalnych wartościach wg aktu prawnego:
□ TAK zgodnie z: □ Dz.U. 2026 poz. 748     □ inny………………………………………………………………………………………………………….    □ NIE

	Opłata za badanie: □ w formie przedpłaty (przelewem)     □ po otrzymaniu faktury (przelewem)

	Odbiór sprawozdania oraz faktury z badań, informacja o wynikach badań:

	□ pocztą tradycyjną na adres wskazany przez klienta …………………………………….……………………………………………………………….…….…………..
□ osobiście  □ przez osobę upoważnioną………………………….……………………..... □ e-mail: …………………………………………………………………….…
□ hasło do szyfrowania e-maila: …………………………………….……………...……………………………………………………………………………………………………
Sprawozdanie wysłano e-mailem (data i podpis) ...…………….………………………………………… ……………………………………………………………………

	Uzyskanie przez klienta telefonicznie informacji o wynikach badań:
□ TAK (podać nr telefonu i hasło do kontaktu) ……………………….…………………………………………………………………………………….……  □ NIE

	Uczestnictwo klienta w badaniach w charakterze świadka:
□ TAK (podać dane świadka) - imię i nazwisko/ nr dowodu ………………………………………………………………………………………..……   □ NIE

	Stwierdzenie zgodności wyników badań z wymaganiami/ specyfikacjami:

	□ NIE
□ TAK, zasada podejmowania decyzji:                                                                                       
□ zgodnie z dokumentem (np. norma przedmiotowa, specyfikacja): ……………………………………………………………………………………….….
□ wytyczne i ustalenia z klientem: ………………………………….…………………………………………......................................................................................................
□ zasada prostej akceptacji wg PJ-07 pkt. 6.5.4   
□ zasada oparta na paśmie ochronnym wg PJ-07 pkt. 6.5.5


	Dane dotyczące próbek:

	Nr próbki nadany przez klienta */**
	Miejsce pobrania próbki */**
	Data i godzina
pobrania
*/**
	Data i godzina dostarczenia
	Kod próbki nadany
w Oddziale Laboratoryjnym
	Nr sprawozdania / sprawozdania cząstkowego
(wybrać symbol właściwej Sekcji)

	
	
	
	
	
	……..…….
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	* wypełnić w przypadku pobrania próbki przez osobę inną niż pracownik Sekcji Próbobiorców i Orzecznictwa PSSE w Legnicy
** informacje podane przez □ klienta □ przedstawiciela klienta


	Próbka/ próbki pobrane i przekazane przez:  □ klienta   □ przedstawiciela klienta   □ pracownika PSSE

	Biorę odpowiedzialność za osobiste □  pobranie 
i □  transport próbek. Jestem świadomy, że osobiste pobranie i/lub transport mogą być podstawą podważenia wiarygodności wyników przez instytucje nadzorujące lub kontrolujące.
	Identyfikacja procedury pobierania próbek przez klienta:
□ instrukcja samodzielnego pobrania próbek wody dla klienta zewnętrznego (F-05/PJ-06 edycja ………… z dnia ……………………………)
□ inna: ………………………..……………………….……………………………..………………....


	Podpis osoby pobierającej i przekazującej próbki ……………………………………………………………………………………………………….. (w przypadku, gdy nie pobierał ich pracownik PSSE Legnica).

	Pobieranie próbek zgodnie z:
□ A     PN-EN ISO 19458:2007 z wył. pkt 4.4.3, 4.4.5, 4.4.6 Jakość wody. Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych.  
 □ A     PN-ISO 5667-5:2017-10 Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia ze stacji
                uzdatniania wody i systemów dystrybucji.   
□ NN  PN-EN ISO 19458:2007 Jakość wody. Pobieranie próbek do analiz mikrobiologicznych.  
□ NN  PN-ISO 5667-5:2003 6) Jakość wody. Pobieranie próbek. Część 5: Wytyczne dotyczące pobierania próbek wody do picia i wody
               używanej do produkcji żywności i napojów. 
A - badania zamieszczone w Zakresie Akredytacji Nr AB 636 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
NN - badanie nieakredytowane niespełniające wymagań normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

	Próbki dostarczono w:
□ pojemnikach oddziału laboratoryjnego     □ torbie termoizolacyjnej   □ torbie termoizolacyjnej z wkładami chłodzącymi 
□ torbie termoizolacyjnej z wkładami chłodzącymi + monitoring temperatury   □ inne: …………..…………………………………………………………………

	Stan próbki/ próbek □ bez zastrzeżeń, przyjęta do realizacji    □ zastrzeżenia: ……………………………………………..…………………..……


Klauzule informacyjne:
a) W przypadkach niezbędnych do ochrony życia lub zdrowia (wyniki badań o znaczeniu epidemiologicznym) udzielam zwolnienia z prawa poufności wyników badania zgodnie z obowiązującym prawem,
b) zostałem poinformowany o metodach innych niż wymagają tego przepisy prawa właściwe zleconym badaniom i wyrażam zgodę na badanie metodami proponowanymi przez PSSE w Legnicy,
c) w przypadku przekroczenia Zakresu Akredytacji Nr AB 636, dla danej metody badawczej, wyrażam zgodę na podanie wyniku jako badanie nieakredytowane chyba, że ustalono inaczej,
d) wyrażam zgodę na wycenę usługi wg cennika obowiązującego w PSSE w Legnicy,
e) wyrażam zgodę na podanie wyników badań wraz z niepewnością oraz wykorzystanie wyników przez Laboratorium do opracowań statystycznych bez ujawniania tożsamości klienta,
f) upoważniam dostawcę do wystawienia faktury VAT bez podpisu oraz przesłania jej listem lub przekazania osobie upoważnionej,
g) zostałem poinformowany o możliwości złożenia skargi na działalność Laboratorium związanej ze sposobem realizacji zlecenia, opis sposobu postepowania ze skargami jest zgodny z zarządzeniem Dyrektora i dostępny w Laboratorium na życzenie klienta, 
h) zostałem poinformowany o prawie do składania opinii dotyczących współpracy z PSSE w Legnicy poprzez wypełnienie anonimowej ankiety dostępnej w punktach przyjmowania próbek oraz na stronie internetowej,
i) stosując zasadę podejmowania decyzji przyjętą w Laboratorium ryzyko błędnej akceptacji lub błędnego odrzucenia wyniku wynosi do 50%, w przypadku wyników maksymalnie zbliżonych do granicy tolerancji (wartości dopuszczalnej); w przypadku wyników, które wraz z niepewnością rozszerzoną znajdują się poniżej lub powyżej granicy tolerancji (wartości dopuszczalnej), ryzyko błędnej akceptacji lub błędnego odrzucenia wyniku wynosi mniej niż 2,5%,
j) w przypadku zasady prostej akceptacji wynik podawany jest z niepewnością, ale niepewność nie jest brana pod uwagę przy stwierdzaniu zgodności z wymaganiem,
k) laboratorium nie dokonuje stwierdzeń zgodności, gdy wymaganie brzmi „bez nieprawidłowych zmian”, „akceptowalny dla konsumentów” lub w innych szczególnych przypadkach określonych w akcie prawnym/ normie przedmiotowej,
l) badanie smaku w próbce wody do spożycia może nie być wykonane, gdy jej zapach i ocena wizualna budzi wątpliwości pod względem przydatności do spożycia oraz gdy woda potencjalnie może być zanieczyszczona mikrobiologicznie,
m) laboratorium w sprawozdaniach z badań umieszcza informacje o wynikach i rezultatach badań; wynik ilościowego badania jest wartością wielkości mierzonej wyrażoną liczbą 
i jednostką miary wraz z niepewnością pomiaru; rezultat oznacza wartość poniżej dolnej lub powyżej górnej granicy zakresu pomiarowego akredytowanej metody.
………………………………………………………..









                           Czytelny podpis klienta
	A - badania zamieszczone w Zakresie Akredytacji Nr AB 636 wydanym przez Polskie Centrum Akredytacji
N - badanie nieakredytowane spełniające wymagania normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
NN - badanie nieakredytowane niespełniające wymagań normy akredytacyjnej PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02
	Dotyczy próbek nr:
	

	

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE
Badana cecha/ Metoda badawcza wstaw "x"
	

	 A  Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 36 °C  PN-EN ISO 6222:2004 7)
 A  Ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22 °C  PN-EN ISO 6222:2004 7)
 A  Liczba bakterii grupy coli  PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 
 A  Liczba Escherichia coli  PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04
 A  Liczba enterokoków kałowych  PN-EN ISO 7899-2:2004 7)
 N  Liczba Escherichia coli  PN-EN ISO 9308-1:2014-12+A1:2017-04 1)
 A  Liczba bakterii Legionella sp.  PN-EN ISO 11731:2017-08+Ap1:2019-12
	 A  Liczba gronkowców koagulazo-dodatnich 2)   
             PN-Z-11001-3:2000 Załącznik A
 A  Liczba Pseudomonas aeruginosa   PN-EN ISO 16266:2009
 A  Liczba Clostridium perfringens łącznie 
          z przetrwalnikami   PN-EN ISO 14189:2016-10 7)
 A  NPL enterokoków   PB-SBM-14 ed. 04 z dn. 15.03.2023
 A  NPL Escherichia coli   PN-EN ISO 9308-2:2014-06 
 A  NPL bakterii grupy coli   PN-EN ISO 9308-2:2014-06
	

	BADANIA FIZYKOCHEMICZNE
Badana cecha (stężenie)/ Metoda badawcza  wstaw "x"
	

	  A
	Barwa   PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 metoda D
	   A
	Glin 
Arsen 
Kadm 
Chrom 
Mangan 
Nikiel 
Ołów 
Antymon 
Selen 
PN-EN ISO 15586:2005
	

	  A
	Barwa   PN-EN ISO 7887:2012+Ap1:2015-06 metoda C
	
	
	

	  A
	Mętność   PN-EN ISO 7027-1:2016-09
	   A
	Srebro       Glin      Arsen          Bor           Wapń   
Kadm    Chrom     Miedź     Żelazo        Magnez    
Mangan      Sód      Nikiel       Ołów     Antymon     Selen         Uran 10)      Cynk         
	

	  A
	pH   PN-EN ISO 10523:2012
	
	
	

	  A
	Przewodność elektryczna właściwa   PN-EN 27888:1999
	
	
	

	      N
	Smak Zapach (Obecność obcego smaku/zapachu)
PN-EN 1622:2006 Załącznik C (Metoda jakościowa) 
	
	
	

	  A
	Jon amonu (NH4+)   PN-ISO 7150-1:2002
	
	Bar 
Beryl 
Kobalt 
Potas 
Lit 
Molibden 
Stront     Tal      Wanad 
PN-EN ISO 11885:2009
	

	  A
	Jon amonu (NH4+)   PN-C-04576-04:1994 
	
	
	

	  A
	Azotany (NO3-)   PN-82/C-04576.08 3)
	
	
	

	  A
	Azotyny (NO2-)   PN-EN 26777:1999
	 A
	Twardość ogólna (sumaryczna zawartość wapnia i magnezu) 
(z obliczeń)  PN-EN ISO 11885:2009
	

	     A
	Miedź 
Żelazo 
Mangan    Cynk 
PN-ISO 8288:2002 metoda A
	 A
	Rtęć   PB-SBCh-17 ed. 03 z dn. 30.06.2026
	

	
	
	 A
	Sód   PB-SBCh-07 ed. 06 z dn. 29.11.2024
	

	  A
	Żelazo   PN-ISO 6332:2001+Ap1:2016-06
	 A
	Suma trihalogenometanów ( THM) 8)   PN-C-04549-2:1999
	

	  A
	Twardość ogólna   (sumaryczna zawartość wapnia 
i magnezu) PN-ISO 6059:1999
	 A
	Suma trichloroetenu i tetrachloroetenu  PN-C-04549-2:1999 
	

	  A
	Wapń   PN-ISO 6058:1999
	 A
	Benzo(a)piren   PB-SBCh-13 ed. 04 z dn. 30.04.2020
	

	  A
	Magnez   PN-C-04554-4:1999
	 A
	Benzo(a)piren +  WWA 9)   PB-SBCh-13 ed. 04 z dn. 30.04.2020
	

	  A
	Indeks nadmanganianowy (utlenialność z KMnO4) 
PN-EN ISO 8467:2001
	 N
	BZT5   PN-EN 1899-1:2002 5) 6)
	

	
	
	 A
	BZT5   PN-EN 1899-2:2002 5)
	

	  A
	Chlorki   PN-ISO 9297:1994
	 A
	Tlen rozpuszczony   PN-EN 25813:1997 5)
	

	  A
	Fluorki   PN-78/C-04588.03 3)
	 A
	Zawiesiny ogólne   PN-EN 872:2007+Ap1:2007
	

	  A
	Siarczany   PN-ISO 9280:2002
	 A
	Ogólny węgiel organiczny  PB-SBCh-16 ed. 03 z dn. 30.04.2020
	

	     A
	Azotany 
Chlorki 
Fluorki  
Siarczany 
PN-EN ISO 10304-1:2009
	 A
	Chlor związany (z obliczeń)   PN-EN ISO 7393-2:2018-04
	

	
	
	    NN
	Potencjał redox   PB-PRB-05 ed. 01 z dn. 12.08.2016
	

	  A
	Cyjanki   PB-SBCh-08 ed. 03 z dn. 30.04.2020 4)
	 A
	Chloraminy (z obliczeń)   PN-EN ISO 7393-2:2018-04
	

	  A
	Bor   PB-SBCh-15 ed. 02 z dn. 30.04.2020 5)
	
	
	

	
	
	
	
	

	     N
	Liczba progowa smaku (TFN)   Liczba progowa zapachu (TON)   PN-EN 1622:2006 Metoda uproszczona, pełna, parzysta, wybór niewymuszony
	

	POMIARY I BADANIA CHEMICZNE WYKONYWANE W MIEJSCU POBRANIA PRÓBKI (jeśli dotyczy)
	

	    A
	Chlor wolny PN-EN ISO 7393-2:2018-04
	A
	Temperatura PB-PRB-02 ed. 04 z dn. 19.03.2025 
	

	Data i podpis osoby przyjmującej próbki do laboratorium i dokonującej przeglądu zlecenia:
	

	Inne informacje:  data i podpis  (jeżeli to istotne)

	


1) Metoda nieakredytowana wymagana przez rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2019 r. w sprawie prowadzenia nadzoru nad jakością wody w kąpielisku i miejscu okazjonalnie wykorzystywanym do kąpieli (Dz.U. 2019 poz. 255).
2) Norma wycofana z katalogu Polskich Norm, spełnia wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać woda na pływalniach.
3) Metoda wycofana z katalogu Polskich Norm, spełnia wymagania dotyczące metod określone w rozporządzeniach: Ministra Zdrowia z dnia 31 maca 2011 r. w sprawie naturalnych wód mineralnych, wód źródlanych i wód stołowych (Dz.U. 2011 Nr 85 poz. 466); Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2026 poz. 748).
4) Oznaczane są cyjanki wolne i cyjanki z kompleksów rozłożonych przez chlor.
5) Metoda inna niż wymaga rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać wody powierzchniowe wykorzystywane do zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi (Dz.U. 2019 poz. 1747).
6) Norma wycofana z katalogu Polskich Norm.
7) Zgodnie ze zmianą Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2026 poz. 605) i Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 maja 2026 r.  (Dz. U. 2026 poz. 748) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi: enterokoki kałowe = enterokoki jelitowe; ogólna liczba mikroorganizmów = liczba kolonii; Clostridium perfringens łącznie z przetrwalnikami = Clostridium perfringens (łącznie ze sporami).
8) Suma stężeń następujących wymienionych związków: trichlorometan (chloroform), tribromometan (bromoform), dibromochlorometan i bromodichlorometan.
9) Suma stężeń następujących wymienionych związków: benzo(b)fluoranten, benzo(k)fluoranten, benzo(ghi)perylen oraz indeno(1,2,3-cd)piren.
10) Metoda ta podczas walidacji spełniała stawiane jej wymagania dla oznaczania uranu, tzn. oszacowana na próbkach CRM granica oznaczalności wynosi ≤ 9 µg/dm3, co stanowi wymaganą wartość ≤ 30% wartości parametrycznej. Jednak dolny zakres akredytacji wynosi 10 µg/dm3, co stanowi 33% wartości parametrycznej.
Argumenty techniczne przemawiające za stosowaniem powyższych metod są dostępne w Oddziale Laboratoryjnym.
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