**Załącznik nr 3 do Zapytania ofertowego**

**SPECYFIKACJA**

**URZĄDZENIA DO HOSTOWANIA USŁUG SIECIOWYCH DELL POWEREDGE T360**

Urządzenie na platformie Tower, zgodne z posiadaną infrastrukturą informatyczną opartą o rozwiązania Dell, działające jako host usług sieciowych, w zakresie klastra wysokiej dostępności oraz usług domenowych Microsoft Active Directory i Microsoft Entra Domain Services.

|  |  |
| --- | --- |
| KOMPONENT | SZCZEGÓŁY |
| Obudowa: | 3.5" Chassis with up to 8 Hot Plug Hard Drives and AIC PERC 11, hot-plug PSU |
| TPM: | Trusted Platform Module 2.0 V3 |
| Procesor: | Intel® Xeon® E-2436 2.9G, 6C/12T, 18M Cache, Turbo, HT (65W) DDR5 |
| Pamięć RAM: | 2 x 16GB UDIMM, 5600MT/s ECC |
| Dyski twarde: | 2 X 8TB Hard Drive SAS ISE 12Gbps 7.2K 512e 3.5in Hot-Plug, AG Drive |
|  | 2 X 480GB SSD SATA Read Intensive 6Gbps 512e 2.5inch with 3.5inch HYB Carrier 1DWPD CK |
| Kontroler RAID: | PERC H755 Adapter FH |
| Kontroler zarządzania: | iDRAC9, Basic 16G |
| Płyta główna: | PowerEdge T360 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM |
| Dodatkowa karta sieciowa: | Broadcom 5719 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, PCIe Full Height, V2, FIRMWARE RESTRICTIONS APPLY |
| Napęd optyczny: | DVD+/-RW SATA Internal |
| Zasilacze: | Dual, Hot-Plug, Power Supply, 700W MM HLAC (ONLY FOR 200-240Vac) Titanium, Redundant (1+1) |
| Kable: | 2 x European Power Cord 220V |
| Maskownica: | Security Bezel |
| Gwarancja: | **ProSupport and Next Business Day Onsite Service, 60 miesięcy.** |
| Gwarancja opcja: | **Keep Your Hard Drive For Enterprise, 60 miesięcy.** |