**UDT P Podest ruchomy-** przejezdny );to maszyna przejezdna przeznaczona do przemieszczania osób na stanowiska robocze, na których wykonują prace z platformy roboczej, przy założeniu, że osoby te wchodzą i schodzą z platformy w jej jednym określonym położeniu dostępu; składa się co najmniej z platformy roboczej z elementami sterowniczymi, wysięgnika i podwozia; może występować w wersji przegubowej lub nożycowej.

Nazwa potoczna: Podnośnik hydrauliczny

**UDT Zu Żuraw przenośny (przeładunkowy)** żurawie (przewoźne, przenośne HDS, samojezdne tj. Żuraw samojezdny ( Dźwig samochodowy) , stacjonarne, szynowe, wieżowe i szybkomontujące)to dźwignica zamontowana na samochodzie ciężarowym pomiędzy kabiną kierowcy a skrzynią lub z tyłu pojazdu, służąca do załadunku towaru na samochód oraz jego rozładunku; w tym żurawie

Potoczna nazwa HDS

**UDT Zb napełnianie zbiorników**  napełnianie ciśnieniowych zbiorników przenośnych o pojemności powyżej 350 cm3