


Warszawa 09.10.2026 r.


OGŁOSZENIE nr 3/ZPBSU/2026  
[bookmark: _Hlk215055723][bookmark: _Hlk215055359]DOTYCZĄCE NABORU WNIOSKÓW DO TESTÓW ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH W ZAKRESIE ZWALCZANIA BEZZAŁOGOWYCH STATKÓW POWIETRZNYCH

[bookmark: _Hlk215054555][bookmark: _Hlk215055800](Na podstawie DECYZJI Nr 123/MON MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 12 września 2025 r. w sprawie organizacji i trybów testowania w Siłach Zbrojnych RP bezzałogowych statków powietrznych i bezzałogowych systemów uzbrojenia oraz środków zwalczania bezzałogowych statków powietrznych i środków zwalczania bezzałogowych systemów uzbrojenia)

Dane teleadresowe ogłaszającego
[bookmark: _Hlk215054301]Inspektorat Wojsk Bezzałogowych Systemów Uzbrojenia
ul. Elizy Orzeszkowej 5
03-867 Warszawa
[bookmark: _Hlk242429260]Kontakt poprzez email: zpbsu@ron.mil.pl
Tel. 261 827 021

Cel i przedmiot ogłoszenia
[bookmark: _Hlk215054334]Nabór wniosków do przeprowadzenia testów na bezzałogowe platformy powietrzne do zwalczania celów powietrznych.

Przeznaczenie
Poszukiwana platforma powietrzna będzie przeznaczona do zwalczania celów powietrznych, w szczególności będzie przeznaczona do zwalczania dużych platform powietrznych przeciwnika, w tym dużych Bezzałogowych Statków Powietrznych (BSP), śmigłowców a także samolotów załogowych, wykorzystywanych do prowadzenia rozpoznania, obserwacji, transportu oraz realizacji zadań bojowych. Platforma będzie również zdolna do zwalczania.

Wymogi dotyczące producentów lub dostawców rozwiązań technicznych
1. [bookmark: _Hlk215056242]Producent lub dostawca rozwiązania technicznego musi posiadać koncesję w zakresie obrotu i wytwarzania lub obrotu wyrobami o przeznaczeniu wojskowym;
2. Producent lub dostawca rozwiązania technicznego złoży:
· oświadczenie, że rozwiązanie techniczne jest na IX poziomie gotowości technologicznej, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 sierpnia 2020 r. w sprawie zadań Narodowego Centrum Badań i Rozwoju związanych z realizacją badań naukowych lub prac rozwojowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa (Dz. U. poz. 1495, z 2023 r. poz. 408 oraz z 2024 poz. 970);
· oświadczenie, że wszystkie egzemplarze zgłoszonego do testowania rozwiązania technicznego zostaną udostępnione bezpłatnie oraz zostanie udzielony bezpłatny instruktaż/szkolenie oraz wsparcie w zakresie funkcjonowania i obsługi rozwiązania technicznego;
· oświadczenie o zrzeczeniu się roszczeń w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia rozwiązania technicznego w ramach przeprowadzanych testów;
· oświadczenie, że zgłoszone do testowania na mocy decyzji 123/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 12 września 2025 r. rozwiązanie techniczne nie narusza praw autorskich ani innych praw osób trzecich. Jednocześnie zobowiąże się do zabezpieczenia wszelkich roszczeń osób trzecich wynikających z naruszenia tych praw;
· zobowiązanie do przekazania szczegółowego wykazu zastosowanych technologii wraz z informacją o sposobie ich pozyskania (np. poprzez własne opracowanie, licencję, zakup lub transfer technologii) gwarantujące nienaruszanie praw osób trzecich.

Oczekiwane parametry techniczne i funkcjonalności rozwiązania technicznego
1. Wskazana powyżej platforma powietrzna powinna spełniać określone poniżej wymagania krytyczne:
· System wstępnego wykrycia z wykorzystaniem podsystemu sensorów, komunikacja z wykorzystaniem protokołu komunikacyjnego ASTERIX, a także w razie możliwości dodatkowo z wykorzystaniem protokołów SAPIENT/XDR/JREAP-C/COC;
· Komunikacja radiowa pomiędzy systemem sterowania a efektorem musi być zaszyfrowana (AS256);
· Wyposażona w podsystem wykrycia zdolny do zwalczania celów 
w warunkach dziennych i nocnych;
· Metoda naprowadzania: optoelektroniczna, radiowa, autonomiczna („wystrzel i zapomnij”), preferowane wykorzystanie AI;
· System przechwytywania: oddziaływanie kinetyczne, preferowane 
z wykorzystaniem głowicy bojowej;
· Wyposażona w podsystem umożliwiający przerwanie misji i automatycznego lądowania w przypadku chybienia celu;
· Zasięg rażenia: nie mniejszy niż 20 km;
· [bookmark: _Hlk235175574]Zasięg wykrycia celu: nie mniejszy niż 2 km;
· Prędkość platformy z silnikiem elektrycznym: nie mniejsza niż 340 km/h;
· Prędkość platformy z silnikiem odrzutowym: nie mniejsza niż 400 km/h;
· Czas lotu, powyżej 20 minut;
· Producent musi zapewnić operatora BSP oraz nawigatora na czas testów;
· Po otrzymaniu zezwolenia na start, firma dokona startu efektora w czasie nie dłuższym niż 6 minuty;
· Minimalna klasa szczelności IP53 dla platformy i kontrolera;
· Minimalny zakres temperaturowy funkcjonowania: -20/+40 oC;
· System musi posiadać bezpiecznik do uzbrojenia głowicy, który uzbroi głowicę po przebyciu pierwszych 300 m;
· System wyposażony jest w mechanizm rozbrajający głowicę w sytuacji chybienia celu;
· System musi działać w pościgu i przechwyceniu.
2. Zgłaszający posiada interceptor który będzie miał możliwość zamontowania głowicy bojowej;
3. Kontrahenci na dzień składania oferty posiadają kompletny produkt wyposażony w podsystem sensorów i podsystem efektorów gotowych do prezentacji 
w warunkach testów;
4. Opakowanie transportowe powinno być trwałe i wytrzymałe. Głównym przeznaczeniem jest zapewnienie ochrony przed uszkodzeniem, wpływem wilgoci na czas transportu i przechowywania w magazynie;
5. Opakowania transportowe, skrzynie powinny być wykonane z ABS 
z uszczelkami przed wilgocią oraz zamknięciami. Skrzynki powinny posiadać przelotki na instalację plomb zabezpieczających;
6. Opakowanie powinno przypominać kształtem skrzynię transportową 
z uchwytami do przenoszenia. Kolor opakowania powinien być stonowany. Dopuszcza się kolor czarny, szary, zielony, oliwkowy i piaskowy. Wykluczone są kolory jaskrawe zwracające uwagę (pomarańczowy fluo, żółty fluo itp);
7. Tekst w systemach informatycznych platformy na poziomie użytkownika  powinien być w języku polskim lub angielskim, oprogramowanie w języku polskim wpłynie pozytywnie na ocenę urządzenia;
8. Rozwiązanie techniczne powinno spełniać wymogi produkcyjne zgodne z normą ISO 9001 lub AQUAP;
9. Platforma wytwarzana jest w krajach Unii Europejskiej, lub w krajach sojuszu NATO;
10. Platforma musi pracować w paśmie radiowym w zakresach częstotliwości będących do dyspozycji Sił Zbrojnych RP. Dostawcy którzy będą posiadali koncesję i poświadczenia bezpieczeństwa przemysłowego oraz poświadczenia dopuszczające do danych z klauzulą „ZASTRZEŻONE”/”NATO RESTRICTED” otrzymają ten zakres częstotliwości radiowych);
11. Przedsiębiorca zobowiązany jest do uwzględnienia pakietu szkoleniowego 
i logistycznego.
12. [bookmark: _Hlk242429354]Przy zgłoszenia interceptora do testów wymagane są następujące dokumenty które proszę wysłać wraz z wnioskiem na adres emial zpbsu@ron.mil.pl:
· skrócona instrukcja obsługi;
· przesłanie zdjęć Interceptora;
· karta sprzętu;
· parametry techniczne interceptora.


Licencja oprogramowania i patenty
1. Zastosowane we wskazanych powyżej systemach oprogramowanie jest wytworzone przez producenta lub w sytuacji wykorzystania oprogramowania zakupionego od „firm trzecich”, producent posiada odpowiednie umowy regulujące kwestie przeniesienia praw autorskich do oprogramowania, wykorzystanego systemu operacyjnego, bibliotek programistycznych, sterowników, skryptów wchodzących w skład całego systemu. Umowy przeniesienia regulują kwestie licencyjne w tym umożliwia dalsze kopiowanie oprogramowania oraz redystrybucję;
2. Producent lub dostawca wyżej wymienionego oprogramowania wyraża zgodę na wykorzystanie oprogramowania w systemach przeznaczonych do sprzedaży seryjnej, komercyjnej oraz do zastosowania go w systemach przeznaczonych dla wojska i jest to zgodne z licencją oprogramowania.

Dokumentacja
3. Producent lub dostawca dostarczy dokumentację wyżej wymienionego sprzętu w tym instrukcję obsługi w języku polskim na nośniku elektronicznym w postaci pliku PDF. Producent wyraża zgodę na kopiowanie dokumentacji elektronicznej do wewnętrznych celów zamawiającego i umieszczeniu jej w wojskowych systemach teleinformatycznych;
4. Producent lub dostawca dostarczy skróconą wersję papierową instrukcji w języku polskim dla każdego egzemplarza sprzętu.


Termin i sposób składania wniosków
Wnioski należy przesyłać na adres email:zpbsu@ron.mil.pl  do dnia: 15.10.2026 r.

Wzór formularza zgłoszeniowego i innych wymaganych dokumentów
Wzór WNIOSKU O PRZETESTOWANIE ROZWIĄZANIA TECHNICZNEGO i innych wymaganych dokumentów określony jest w Załączniku nr 1.

Kryteria oceny wniosków
1. Spełnienie wymogów dotyczących producentów lub dostawców rozwiązań technicznych;
2. Spełnienie oczekiwanych parametrów technicznych i funkcjonalności rozwiązania technicznego.

Sposób i termin informowania producentów lub dostawców rozwiązań technicznych o wyniku oceny złożonych wniosków
Producenci lub dostawcy rozwiązań technicznych, których wnioski zostaną zaakceptowane, zostaną o tym poinformowani w terminie do 30 dni od terminu składania  wniosków poprzez wskazany do kontaktu adres email.


Załącznik: 1 na 2 str.
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