**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **Przedmiotem zamówienia jest:**

Dostawa oleju opałowego grzewczego w ilości do 25 000 l przeznaczonego   
 do ogrzewania pomieszczeń Rejonu w Międzyrzecu Podlaskim oraz Obwodu  
 Drogowego w Wisznicach.

1. **Miejsce dostaw objętych zamówieniem oraz pojemności zbiorników na olej opałowy:**
   1. Rejon w Międzyrzecu Podlaskim 21-560 Międzyrzec Podlaski ul. Radzyńska 11a.   
      poj. zbiornika – 3 x 1 000 l – szacunkowa ilość litrów objęta przedmiotem zamówienia 20 000 l.
   2. Obwód Drogowy Wisznice 21-580 Wisznice ul. Kościelna 85 poj. zbiornika 1 000l szacunkowa ilość litrów objęta przedmiotem zamówienia 5 000 l.
2. **Warunki jakościowe oleju opałowego.**

a) Dostarczanym materiałem jest olej opałowy lekki przeznaczony do spalania   
w kotłowni olejowej C.O. służący do ogrzewania pomieszczeń biurowo – garażowych. Olej tankowany będzie w sposób wymuszony z autocysterny do zbiorników oleju w kotłowni.

b) Olej opałowy winien być I klasy jakości i spełniać następujące warunki jakościowe określone Polską Normą (PN – C – 96024 Lekki L1)

- wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg,

- temperatura zapłonu – min. 56°C,

- zawartość siarki - max. 0,1 %

- temperatura płynięcia – max. -20°C,

- gęstość w temperaturze 15°C- max. 860kg/m3,

- lepkość kinetyczna- max. 6,0 mm2/s,

c) Olej opałowy nie powinien być zanieczyszczony w stopniu uniemożliwiającym jego prawidłowe użytkowanie.

1. **Sprzęt**.

Wykonawca powinien dysponować sprzętem umożliwiający wykonywanie dostaw – samochód cysternę do przewozu paliw płynnych. Dysponowanie oznacza posiadanie środka na własność, dzierżawę, albo umowę z firmą wypożyczającą sprzęt lub świadczącą usługi sprzętowo - transportowe. Pojazd musi posiadać odpowiednie dokumenty zezwalające na transport paliw – oleju opałowego oraz być wyposażony   
w licznik wydawanego oleju.

Tankowanie zbiorników kotłowni odbywać się będzie w sposób wymuszony poprzez pompę autocysterny.

1. **Transport**.

Transport paliw winien spełniać wymogi odpowiednich przepisów bezpieczeństwa pożarowego, ruchu drogowego, oraz ochrony środowiska.

1. **Wykonywanie dostaw:**
2. Wykonawca świadczyć będzie dostawy oleju opałowego do zbiorników kotłowni olejowej mieszczących się w:

- Rejonie Międzyrzec Podlaski ul. Radzyńskiej 11a, 21-560 Międzyrzec Podlaski   
 - Obwodzie Drogowym Wisznice ul. Kościelna 85, 21-580 Wisznice  **w okresie 36 miesięcy od daty podpisania umowy z wyjątkiem określonym   
 w punkcie b)**;

1. dostawy będą realizowanie nie dłużej niż do czasu wyczerpania wartości umownej;
2. dostawy będą realizowane sukcesywnie według potrzeb Zamawiającego w ilościach od 500 do 2500 litrów w jednej dostawie i terminie zgłoszonym każdorazowo przez Zamawiającego jako odrębne zamówienie cząstkowe;
3. czas wykonywania dostaw ustala się na dni robocze w godzinach 730 do 1530;
4. dostawy będą zamawiane telefonicznie, drogą mailową lub faxem wraz   
   z wygenerowanym kodem transakcyjnym przez upoważnionego pracownika Zamawiającego;
5. realizacja dostaw w terminie do 3 dni roboczych od zamówienia;
6. Wykonawca, każdorazowo z co najmniej jednodniowym wyprzedzeniem powiadomi Zamawiającego o terminie dostawy;
7. przyjęto do ustalenia wartości ofertowej maksymalna ilość szacunkową – 25m3 (25 000 l), natomiast ilość zakupionego oleju może być mniejsza.
8. **Kontrola jakości dostaw.**
   1. Każda partia dostarczonego oleju będzie posiadała świadectwo jakości wystawiony przez producenta określający jakość produktu.
   2. Wraz z dostawą Wykonawca przedkłada świadectwo jakości dla każdej partii oleju.
   3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli poprzez losowe pobranie próbek do badań laboratoryjnych z wykonanej dostawy przez upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego lub akredytowane laboratorium badawcze działające na zlecenie Zamawiającego, posiadające akredytację PCA w zakresie parametrów jakościowych objętych przedmiotem umowy.

d) W przypadku powstania szkód w instalacji grzewczej wynikłej ze złej jakości  
 paliwa wszystkie koszty napraw pokrywa Wykonawca, w przeciwnym  
 wypadku Zamawiający zleci podmiotom trzecim, a kosztami obciąży Wykonawcę.

e) Wykonawca ponosi odpowiedzialność za jakość dostarczonego oleju opałowego.

1. **Obmiar i odbiór dostaw.**

Jednostką rozliczeniową jest **1 l** dostarczonego do zbiornika kotłowni oleju opałowego  
 mierzony wg aparatury pomiarowej cysterny w temperaturze nalewu.

1. **Obliczenie ceny dostaw oleju opałowego.**

Rozliczenie następować będzie za ilość rzeczywiście dostarczonego paliwa każdorazowo po dostawie. Wartość dostawy obliczona będzie jako iloczyn objętości oleju wg wskazań licznika dystrybucyjnego oraz ceny jednostkowej za 1 litr oleju.

Cena jednostkowa obliczana będzie każdorazowo jako iloczyn aktualnej ceny hurtowej producenta oleju pomnożonej przez zgodny z formularzem cenowym (ofertą i umową) współczynnik narzutu „**WM**” dla dostaw do Rejonu w Międzyrzecu Podlaskim   
oraz „**WW**” dla dostaw do Obwodu Drogowego w Wisznicach będą stałe w okresie trwania umowy.

Współczynnik narzutu Wykonawcy obliczony będzie jako iloraz ceny ofertowej dostawcy i ceny producenta w dniu wyznaczonym do obliczenia ceny ofertowej i będzie stały w okresie umowy.

W cenie jednostkowej oleju Wykonawca winien uwzględnić wszelkie koszty pośrednie, narzuty oraz podatki niezbędne dla pełnego i prawidłowego wykonania dostawy takie jak – koszty przygotowania, załadunku, transportu, rozładunku, koszty ubezpieczenia itp. Dostawca zobowiązany jest do określenia jednostkowej ceny ofertowej, a następnie ceny jednostkowej sprzedaży w stałym powiązaniu z ceną hurtową oleju oferowaną przez producenta, którego jest dystrybutorem, za pomocą współczynnika narzutu.

Do cen netto doliczony będzie podatek VAT w wysokości obliczonej wg stawek obowiązujących w dniu sprzedaży, zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług.

Wraz z fakturą każdorazowo będzie dostarczany komplet dokumentów rozliczeniowych:

1. dokument typu WZ potwierdzający ilość dostarczonego paliwa,
2. dokument potwierdzający cenę hurtową (dopuszcza się wydruk ze strony   
   internetowej z cennikiem),
3. wyliczenie ceny dostawy (uwzględniając współczynnik narzutu podany   
   w formularzu ofertowym).

Podstawą do wystawienia faktury jest dokument potwierdzający wykonanie dostawy.

Zamawiający nie udziela zaliczek na poczet realizacji dostaw.