	Nazwa elementu, parametru lub cechy
	Wymagane minimalne parametry techniczne

	
	

	Wydajność obliczeniowa:
	1. procesor wielordzeniowy, zgodny z architekturą x86 lub równoważną wspierającą w pełni funkcje architektury x86, możliwość uruchamiania aplikacji 64 bitowych, sprzętowe wsparcie dla wirtualizacji: wsparcie dla funkcji SLAT (Second Level Address Translation), wsparcie dla DEP (Data Execution Prevention), zaprojektowany do pracy w komputerach przenośnych, o średniej wydajności ocenianej na co najmniej 14000 pkt. 
w teście PassMark CPU Mark według wyników opublikowanych na stronie http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php,
1. wykonawca załączy do oferty wydruk ww. strony z datą nie wcześniejszą niż 7 dni przed składaniem ofert ze wskazaniem wiersza odpowiadającego właściwemu wynikowi testów. Wydruk strony musi być podpisany przez Wykonawcę

	Pamięć operacyjna:
	minimum 16 GB RAM


	Karta graficzna:
	1. zintegrowana, z możliwością dynamicznego przydzielenia pamięci w obrębie pamięci systemowej,
1. obsługiwana przez DirectX w wersji co najmniej 12 i OpenGL w wersji co najmniej 4

	Wyświetlacz:
	1. wielkość – w zakresie 15” – 16”,
1. rozdzielczość nominalna – min. 1920 na min. 1080 pikseli;
1. matowy,
1. jasność min. 250 cd/m2,
1. obsługa ekranu zewnętrznego o rozdzielczości min. 1920 na min. 1080 pikseli

	Pamięć masowa:
	[bookmark: _Hlk192459236]Minimum 512GB SSD NVMe M.2 (PCIe 4.0)

	Wyposażenie:
	1. karta dźwiękowa zintegrowana z płytą główną,
1. mikrofon, kamera i głośniki stereofoniczne zintegrowane w obudowie laptopa
1. zintegrowana w obudowie karta WiFi IEEE 802.11 ax,
1. interfejs RJ-45 obsługujący sieci 10/100/1000BASE-T,
1. co najmniej 3 porty USB w tym co najmniej dwa USB 3.0 typ A lub wyższe i jeden USB-C obsługujący Power Delivery i DisplayPort Alt Mode,
1. interfejs HDMI i/lub DisplayPort/mini DisplayPort,
1. zintegrowany w obudowie Bluetooth min. 5.0 ,
1. touchpad lub równoważne
1. myszka laserowa, przewodowa na USB, 2 przyciski, z rolką,
1. zintegrowania klawiatura z 12 klawiszami funkcyjnymi i 4 klawiszami strzałek, podświetlane klawisze
1. czytnik linii papilarnych,
1. porty audio: wejście na mikrofon, wyjście na słuchawki - dopuszcza się rozwiązanie combo,
1. dedykowana torba na notebook, akcesoria i dokumenty. Wykonana z materiału wodoodpornego, posiadająca wzmocnienia zabezpieczające notebook przed uderzeniami. Posiadająca oddzielną przegrodę na dokumenty i akcesoria, wyposażona w pasek na ramię

	Wymagania dodatkowe
	1. BIOS typu FLASH EPROM (oficjalna wersja udostępniona "release"  dla oferowanego modelu, możliwa do pobrania bezpośrednio na stronie producenta oferowanego urządzenia), posiadający procedury oszczędzania energii i zapewniający mechanizm plug&play producenta sprzętu,
1. BIOS umożliwiający wykorzystanie funkcji PXE Boot, Wake on Lan, Mac Address Pass Through,
1. BIOS zawierający niezamazywaną informację o producencie, modelu i numerze seryjnym komputera,
1. BIOS umożliwiający realizację poniższych funkcji bez konieczności uruchamiania systemu operacyjnego z dysku twardego komputera lub innych, podłączonych do niego, urządzeń zewnętrznych (dopuszcza się oprogramowanie uruchamiane z BIOS które fizycznie znajduje się na ukrytej partycji dysku twardego SSD tj. Pamięci Flash współdzielonej):
· kontrola sekwencji BOOT-owania,
· start systemu z urządzenia USB,
· blokowanie/odblokowanie BOOT-owania laptopa z dysku twardego, zewnętrznych urządzeń oraz sieci,
· ustawienia hasła na poziomie administratora,
· wyłączenie/włączenie: zintegrowanej karty sieciowej, portów USB
· automatyczny update BIOS przez sieci - dopuszcza się update przez sieć inicjowany z poziomu systemu operacyjnego z dedykowanej aplikacji producenta weryfikującej zgodność BIOS,
· system diagnostyczny z graficznym interfejsem użytkownika umożliwiający odczyt informacji o procesorze, rozmiarze RAM, modelu dysku twardego, oraz przetestowanie komponentów laptopa
1. Wszystkie oferowane komponenty wchodzące w skład komputera będą ze sobą kompatybilne i nie będą obniżać jego wydajności. Zamawiający nie dopuszcza sprzętu, w którym zaoferowane komponenty komputera będą pracowały na niższych parametrach niż opisywane w SWZ. Zamawiający wymaga by zaoferowane komponenty składowe poszczególnego urządzenia pochodziły z aktualnej oferty producenta. 

	Zabezpieczenia:
	1. Układ szyfrujący Trusted Platform Module w wersji 2.0 (firmware/discrete/hardware),
1. obudowa musi umożliwiać zastosowanie zabezpieczenia fizycznego w postaci linki metalowej (złącze blokady Kensingtona/Nobel Lock)

	Zasilanie:
	1. akumulatorowe (Li-Ion i/lub Li-Po) o pojemności minimum 42Wh,
1. możliwe ustawienie szybkiego ładowania baterii do 80% w ciągu 1 godz.
1. zewnętrzny zasilacz 230V 50Hz
1. przeprowadzenie testu MobileMark 30  przy czasie pracy na bateriach wyrażonym w minutach nie mniej niż 420 w teście. Test MobileMark 30 powinien być wykonany w konfiguracji całego komputera przenośnego identycznej z wymaganą (włącznie z baterią) oraz przy rozdzielczości ekranu 1920x1080 pixeli/60 Hz,  32-bitowej głębi koloru i innymi ustawieniami  zgodnymi z zaleceniami producenta testu.  Zamawiający wymaga, aby testy zostały  przeprowadzone pod systemem operacyjnym  Microsoft Windows 11 Pro 64 bit. Test powinien być w szczególności wykonany zgodnie z dokumentacją producenta - MobileMark 30 Professional Benchmarking Rules v1.0. Wynik testu w postaci pliku PDF oraz pliku kontrolnego XML zostanie dołączony do oferty.

	Waga:
	nie więcej niż 2,1 kg z baterią

	System operacyjny i aplikacje:
	1. Zainstalowany Microsoft Windows 11 Pro PL 64-bit z licencją i nośnikiem w celu zapewnienia współpracy ze środowiskiem sieciowym oraz aplikacjami funkcjonującymi w administracji państwowej lub równoważny. Nie dopuszcza się w tym zakresie licencji pochodzących z rynku wtórnego.
1. Umieszczony na obudowie Certyfikat Autentyczności w postaci specjalnej naklejki zabezpieczającej lub Załączone potwierdzenie wykonawcy / producenta komputera o legalności dostarczonego oprogramowania systemowego
1. Zgodna z systemem operacyjnym dedykowana aplikacja producenta umożliwiająca aktualizację sterowników, oprogramowania wewnętrznego (firmware) oraz BIOS-u bez konieczności korzystania z nośników zewnętrznych i dodatkowych aplikacji firm trzecich.

	Wsparcie techniczne:
	Dostęp do aktualnych sterowników zainstalowanych w komputerze urządzeń, realizowany poprzez podanie identyfikatora klienta lub modelu komputera lub numeru seryjnego komputera, na dedykowanej przez producenta stronie internetowej - Wykonawca poda adres strony oraz sposób realizacji wymagania (opis uzyskania w/w informacji). 

	Dokumenty:
	1. Deklaracja zgodności CE dla oferowanego modelu komputera (załączyć do oferty) lub równoważna.
1. Oferowany model komputera musi posiadać potwierdzenie poprawnej współpracy z oferowanym systemem operacyjnym w ramach programu zgodności sprzętu Microsoft dla Windows lub równoważne potwierdzenie producenta komputera
1. Certyfikat TCO dla zaoferowanego modelu komputera (załączyć do oferty wydruk ze strony https://tcocertified.com/) lub równoważne.
1. Broszura sprzętowa producenta (specyfikacja techniczna zawierająca wszystkie parametry techniczne urządzenia) - w przypadku braków i niemożliwości weryfikacji parametrów przez Zamawiającego, będzie miał on prawo wezwać Wykonawcę do uzupełnienia broszury o konkretne informacje w formie oświadczenia producenta lub autoryzowanego serwisu producenta. 

	Warunki serwisu i gwarancji
	1. Minimum 3-letnia gwarancja producenta komputera liczona od daty dostawy, świadczona w miejscu instalacji komputera,
1. W przypadku awarii nośników danych w okresie gwarancji takich jak pamięć masowa itp., pozostają one u Zamawiającego,
1. Serwis urządzeń realizowany przez producenta lub autoryzowanego partnera serwisowego producenta,
1. Serwis urządzeń realizowany zgodnie z wymaganiami norm ISO 9001, ISO 14001 lub równoważnych.
Do oferty należy załączyć oświadczenie producenta lub autoryzowanego serwisu potwierdzające powyższe wymagania dotyczące serwisu, gwarancji oraz certyfikaty ISO 9001, ISO 14001 lub równoważne dotyczące usług serwisu urządzeń. W przypadku dostarczenia oświadczenia autoryzowanego serwisu należy dołączyć jego autoryzację.



